1. **access** [æk'ses] **the Internet –** получить доступ в интернет
2. **add-ons** ['ædɔn] – встроенные программы, дополнительные устройства в компьютере
3. **affordable price –** доступная, приемлемая цена
4. **annoying –** раздражающий;*Syn*: ***frustrating, irritating, maddening, pesky***
5. **anti-counterfeiting measures** – степени защиты от подделки
6. **attachment –** приложение к электронному письму
7. **avoid risks** – избегать опасность / риск
8. **award-winning (design) –** отмеченный наградой
9. **barcode** – штрихкод
10. **barcode reader –** считыватель штрихового кода
11. **basic features** ['fiːʧəz] – основные особенности / черты / характеристики
12. **battery packs –** батарейный источник питания,аккумулятор (например, для ноутбука)
13. **be measured in inches**– измеряться в дюймах (1 дюйм= 2.5 см)
14. **be exposed** [ɪk'spəuzd] **to hackers** – подвергаться нападению хакеров
15. **blog –** блог, веблог (*сетевой дневник, "живой журнал", или часто обновляемый персональный сайт, в котором публикуются комментарии автора на различные темы и может быть прокомментировано читателями;*)
16. **blog administrator –** администратор блога
17. **bother** *smb –* беспокоить, расстраивать; *Syn*: ***to worry, to upset smb***
18. **break into** – взламывать, проникать путем взлома
19. **broadband** – широкополосная сеть (*технология, способная обеспечить одновременную передачу голоса, данных*)
20. **browser that is compliant with** **SSL** – браузер, совместимый с протоколом шифровки данных
21. **built-in editor** – удобный встроенный редактор
22. **capability** [ˌkeɪpə'bɪlətɪ] – способность, возможность, мощность; производительность
23. **capture** ['kæpʧə] **the audience’s** ['ɔːdɪən(t)s] **attention –** привлечь внимание зрителей
24. **carry out transaction** [træn'zækʃ(ə)n ], [trɑːn-] **–** выполнить транзакцию, т.е. выполнить обработку запроса с сохранением целостности данных
25. **cash machine / ATM –** банкомат
26. **chat messaging** – обмен сообщениями в режиме реального времени (по интернету)
27. **chat online –** общаться в режиме онлайн, т.е. в интернете
28. **client-server** ['klaɪənt] ['sɜːvə] **– (n.)** клиент-сервер (тип архитектуры компьютерной сети); (**adj**.) специализированный по условиям заказчика
29. **communicate** [kə'mjuːnɪkeɪt] **via radio waves** – общаться через радио волны
30. **compatible with … –** совместимый, сочетаемый с …
31. **components** [kəm'pəunənts] **–** компоненты; составные части, составные элементы
32. **computer security specialist –** специалист по обеспечению безопасности компьютера
33. **confidential** [ˌkɔnfɪ'den(t)ʃ(ə)l] **information** – секретная информация
34. **confirm the decision** – подтвердить решение
35. **connect *smth* to the Net –** соединить (-ся) с интернетом
36. **considerable damage** – значительный ущерб
37. **conventional mail –** традиционная почта
38. **convert** ['kɔnvɜːt] **computer signals into** … – преобразовывать сигнал, исходящий из компьютера в …
39. **cookie**['kukɪ] – куки-файл, (разг. "пирожок") – (*поддерживаемая протоколом НТТР* ***строка данных*** *или* ***текстовая запись*** *(размером до 4 Кбайт) с данными о пользователе, возвращаемая Web-сервером при регистрации пользователя и хранящаяся на его ПК (персональный компьютер). В эту строку попадает информация, собранная сервером о пользователе. Серверы приложений могут записывать в куки-файлы историю посещения сайта, просмотренные страницы, персональные настройки, сделанные при посещении сайта, предпочтения каждого пользователя и в зависимости от этого делать конкретные персонализированные предложения каждый раз, когда клиент заходит на сайт. Удаление куки-файлов безопасно для работы вашего компьютера*.)
40. **cracker** ['krækə] **–** хакер с обширными знаниями компьютера, взламывающий их только с преступной целью
41. **cyber** ['saɪbə] **stalking** – киберпреследование
42. **cyber-thriller** ['saɪbə] ['θrɪlə] **–** кибер-триллер (имеющий отношение к компьютерным технологиям и интернету)
43. **debugging** [ˌdiː'bʌgɪŋ] **–** 1) удаление или отключение подслушивающей аппаратуры 2) устранение дефектов (в оборудовании)
44. **debit card** – платёжная (дебетовая, банковская) карточка (*персональная пластиковая карточка для безналичных покупок товаров и услуг в пределах суммы, имеющейся на банковском счету клиента*)
45. **Dell Computer Corporation –** корпорация Dell Computer
46. **demodulator** – демодулятор – устройство (микросхема), выделяющее полезный сигнал из модулированной несущей волны; (*в приёмнике системы радиосвязи это обычно первое устройство, на которое поступают сигналы от антенны.)*
47. **dial-up connection –** коммутируемое соединение по телефонной линии
48. **dial a number –** набрать номерв телефоне
49. **digital** ['dɪʤɪt(ə)l] **camera** – цифровой фотоаппарат
50. **digital certificate** [sə'tɪfɪkət] – цифровой сертификат (*небольшой файл, зашифрованное содержимое которого уникальным образом идентифицирует пользователя или сайт, показывая, что вы можете доверять определённой информации, и обеспечивая безопасную конфиденциальную связь в Интернете. Он связывает имя объекта, принимающего участие в секретной транзакции (адрес электронной почты или сайта), с открытым ключом.)*.
51. **disable cookies** – деактивировать куки-файлы
52. **disguise** [dɪs'gaɪz] **as a useful program –** маскироваться под обычную программу
53. **disk drive –** дисковод, диск, накопитель на дисках, дисковый накопитель электромеханическое периферийное устройство для чтения / записи данных с гибкого или жёсткого диска.
54. **double layer –** двойной слой
55. **dropped connection** – прерванная связь
56. **dual-core processor –** двухъядерный процессор (ЦП с двумя раздельными ядрами на одном и том же кристалле, каждое из которых оснащено собственным кэшем)
57. **easy-to-use –** легкий в использовании
58. **easy-to-install (software) –** легко устанавливаемая программа
59. **electrical outlet** ['autlet] **–** электрическая розетка
60. **email privacy** ['praɪvəsɪ] – секретность электронной почты
61. **embarrassment –** неловкость, смущение;*Syn***: shame, confusion, awkwardness**
62. **email attachments –** файлы, прикрепляемые к электронным письмам
63. **encode a message with some form of encryption –** закодировать сообщение некой формой шифрования
64. **enormous** [ɪ'nɔːməs] **amounts of data –** огромное количество данных
65. **Ethernet connector –** разъём / коннектор для подключения к локальной сети Ethernet
66. **expandable computer –** компьютер с системой наращивания, т.е. в нем предусмотрена возможность увеличения производительности, количества периферийных устройств и/или объёма памяти
67. **executable** ['eksɪkjuːtəbl] **file –** файл, содержащий исполнимый код
68. **expect an instant response** – ждать мгновенного ответа
69. **extension cable** – кабель-удлинитель
70. **external microphone port** – внешний отсек для микрофона
71. **extract** [ɪk'strækt] **a product from the system** – выделить продукт из системы
72. **fixed-monthly fee** – ежемесячная фиксированная плата
73. **find out –** узнать, выяснить; понять; раскрыть
74. **flat battery** – разряженная батарея**common-or-garden fiver** – обычная пятифунтовая банкнота
75. **feature** ['fiːʧə] **– 1) (n.) –** особенность, характерная черта; признак, свойство, функция; возможность; **2) (v.) –** отличать, характеризовать
76. **flash memory –** флэш-память, "флэшка" (*энергонезависимая постоянная память, которая может быть записана и прочитана, но сохраняет своё содержимое без питания. Внутри такая память делится на блоки, которые называются секторами. Каждый из них может быть стёрт индивидуально. Служит для хранения и физического переноса данных, особенно личных и/или конфиденциальных (вместо устаревших дискет и компакт-дисков). Применяется в очень многих видах электронных устройств, например, в цифровых фотокамерах, а также в качестве дисковой памяти*)
77. **front panel** – передняя (лицевая) панель (компьютера, прибора, устройства)
78. **full-function PC –** универсальный компьютер(с полным набором функциональных возможностей; полнофункциональный)
79. **fully portable (design) –** переносной
80. **full-sized keys** – клавиатура в натуральную величину
81. **gadgetry –** технические новинки; новороты;
82. **game controller** – игровой контролле**р**
83. **get / go online –** выходить в интернет
84. **get used to** *smth*– привыкать к …;*Syn*: to get accustomed to
85. **graphics capable (laptop) –** (ноутбук)с возможностями графического отображенияинформации
86. **graphics** [ˈgrafiks] **tablet –** графический планшет для оцифровки изображений (*т.е. специальное устройство, предназначенное для точечного ввода контурных изображений с помощью специального пера (см. stylus). Представляет собой поверхность, с расположенной под ней матрицей чувствительных элементов.*
87. **hands-free car kit –** автокомплект громкой связи
88. **hands-free phone –** телефон, включающийся автоматически и рук не занимающий
89. **hand-held computer –** ручной; переносной, портативный; карманный компьютер
90. **hard drive capacity** – объем накопителя на жестких дисках
91. **hardware –** оборудование, аппаратура, аппаратное обеспечение, "железо"
92. **hardware engineer –** специалист по разработке аппаратуры; инженер по по аппаратной части (*занимается электронными и электромеханическими компонентами (устройствами) системы*).
93. **head-on –** лоб в лоб
94. **headphones** ['hedfəunz] – наушники.*Syn*: earphones
95. **help desk technician –** технический специалист**,** работающий в службе технической поддержки и оказывающий помощь клиентам по "горячей линии"
96. **high-end graphics** – высококачественная графика; графика высокого разрешения
97. **high-end mobile phone** – дорогой [высококлассный] мобильный телефон
98. **high-speed (processor) –** высокоскоростной процессор
99. **hotspot** – публичное, многолюдное и общедоступное место, (= "горячее, бойкое место") с беспроводным доступом в интернет. Это аэропорты, гостиницы, торговые центры, рестораны и др.
100. **hold all the applications** – отвечать всем запросам
101. **hypertext –** гипертекст (*любой хранящийся в электронном виде текст, содержащий гиперссылки (указатели) на другие документы. Способ представления информации с помощью связей между документами. Термин ввёл Тэд Нельсон (Ted Nelson) в 1965 г.*)
102. **incorporate** [ɪn'kɔːp(ə)reɪt] **– (v.)**  **–** соединяться, объединяться; смешиваться; регистрировать, оформлять (общество)
103. **infiltrate or damage your computer –** проникнуть и причинить вред компьютеру
104. **input device –** входное устройство, устройство ввода обрабатываемых данных (*т.е. аппаратное устройство для ввода данных и/или команд в компьютер, чаще всего это клавиатура и мышь; для ввода графических данных используются графические планшеты, а для игр – манипуляторы-джойстики. Фотографии и картинки вводятся при помощи сканеров. Приобретает популярность речевой ввод – через микрофон надиктовывается текст или даются команды компьютеру.*)
105. **insert the appropriate letters** – ввести подходящие буквы
106. **Intel processor –** процессор корпорации Intel
107. **intruders –** незваные гости
108. **invade a privacy** – вторгаться в частную / уединенную жизнь
109. **jam-packed –** набитый, упакованный
110. **joystick** ['ʤɔɪstɪk] **–** джойстик, рычаг управления в графических системах с дисплеем
111. **junk mail –** «почтовый мусор», бесплатные рекламки, рассылаемые по почте
112. **keep** *smb.* **in the game** – держать в курсе последних новинок
113. **launch** [lɔːnʧ] **a program –** разработать программу
114. **large-scale purposes –** широкомасштабные цели
115. **light years ahead –** на годы / шаг вперед
116. **lightweight –** легковесный
117. **lithium-ion battery** ['lɪθɪəm 'aɪən] – ионно-литиевая аккумуляторная батарея
118. **light pen =** LP – световое перо (*т.е. указательное устройство в виде содержащей источник света авторучки, используемое для выбора объектов на экране либо рисования на специальном дисплее или графическом планшете.*)
119. **log – (v.)** регистрировать; (**n.**) регистрация; протокол; журнал регистраций**, log in / log on** – зарегистрироваться, входить (в систему путем ввода имени и пароля пользователя). *Syn:* sign in , register , enter , log on;  **log off / log out –** выходить (из системы)
120. **log-in name –** идентификатор для входа в систему**;** логин
121. **long-lasting (batteries) –** батареи с длительным сроком действия
122. **look up the answer on the Net** – посмотреть ответ в интернете
123. **low battery –** батарея с низкой зарядкой электропитания
124. **magnetic strip –** магнитная полоса на обороте магнитной карточки с информацией для компьютерной считки
125. **mailing lists –** cписок постоянных адресатов (подписчиков) почтовой рассылки
126. **mail server –** 1)сервер электронной почты, почтовый сервер; 2) программа, которая по запросам рассылает по электронной почте файлы или информацию
127. **mailbox** – почтовый ящик (в системах электронной почты)
128. **mainframe –** мэйнфрейм (*главный компьютер вычислительного центра. Обычно это многопользовательская большая, супермини-или мини-машина*)
129. **mailing list** – список [почтовой] рассылки (*т.е. список постоянных адресатов (подписчиков), по которому программа автоматически рассылает письмо.)*
130. **make calls –** звонить
131. **make enquiries about** *smb, smth* **( = to carry out enquiries about …) –** наводить справки (делать запросы) о ч-л, о к-л.
132. **malware** ['mælweə] **/ malicious** [mə'lɪʃəs] **software programs –** вредоносные программы
133. **matrix display –** матричный дисплей; вывод (данных) на экран в виде матрицы
134. **measurements** ['meʒəmənt] **–** система мер, размеры
135. **meet a challenge –** справиться с трудностями /достойно ответить на вызов/ выстоять
136. **memory capacity** [kə'pæsətɪ] **–** объём памяти, измеряемый в килобайтах, мегабайтах, гигабайтах и терабайтах
137. **memory card –** карта памяти *(небольшая карточка оперативной и/или энергонезависимой памяти для применения в мобильных устройствах (органайзерах, сотовых телефонах, цифровых фотокамерах и др.) или в качестве переносного устройства хранения конфиденциальных данных*.)
138. **memory stick** – карта памяти (цифрового фотоаппарата)
139. **menu-driven program** – программа, вызываемая с помощью меню
140. **modulator** – модулятор устройство, накладывающее передаваемый сигнал на несущую частоту
141. **MP3 player –** MP3-плеер (для прослушивания аудиофайлов в формате MP3)
142. **multiple-choice** – с множественным выбором
143. **multimedia (= M-media; = MM) –** мультимедиа технологии (*позволяют с помощью компьютера обрабатывать и синхронно воспроизводить различные типы сигналов и виды данных (текст, фото, звук, анимация, видео и др.); охватывают различные средства и способы обмена информацией. Обеспечивают возможность хранения огромных массивов данных, произвольного доступа к их элементам и воспроизведения на экране видеосюжетов со звуковым сопровождением.)*
144. **navigate / surf the net** – бродить по сети, переходить с одного сайта на другой
145. **netiquette** ['netɪkət] – сетевой этикет, правила поведения в интернете Syn: cyberetiquette , webiquette
146. **net server (= network server) –** сетевой сервер
147. **network administrator –** администратор сети; сетевой администратор (лицо, ответственное за планирование, конфигурирование и управление ежедневной работой сети)
148. **non-removable** *disk* – стационарный, несъёмный диск
149. **obsolete** ['ɔbs(ə)liːt] **–** устарелый; вышедший из употребления; старомодный**.** *Syn:* outdated , old-fashioned
150. **online auctions** ['ɔːkʃ(ə)n] **–** онлайн торги
151. **online banking** – управление банковскими операциями через интернет
152. **on-screen keyboard**– экранная (на экране) клавиатура
153. **opportunities for communication** – возможности для общения
154. **order form** – бланк заказа
155. **output device –** устройство вывода данных (*т.е. электронное или электромеханическое устройство, соединённое с компьютером и используемое для отображения данных, выводимых из компьютера*)
156. **outperform** [ˌautpə'fɔːm] **the pack** – превосходить по техническим характеристикам конкурирующее изделия
157. **packed with …** – оснащенный …
158. **palmtop** ['pɑːmtɔp] **–** карманный компьютер
159. **pen-based systems –** "рукописные" приложения, системы (*технология и стиль использования компьютера "от руки", т. е. на основе бесклавиатурных устройств ввода, управляемых движением руки (перо, [сенсорный] планшет*))
160. **Pentagon** – Пентагон (министерство обороны США). (*Пятиугольное здание Министерства обороны в вашингтонском пригороде Арлингтоне, шт. Вирджиния. Состоит из пяти зданий-крыльев, расположенных вокруг внутреннего двора и соединенных коридорами общей протяженностью около 28 км, (крупнейшее административное здание в мире). Построено в 1941-43.*)
161. **performance –** эксплуатационные качества, производительность
162. **perform operations –** выполнить операции
163. **peripherals** [pə'rɪf(ə)r(ə)lz] **–** приставные / дополнительные устройства; периферийное / внешнее оборудование.
164. **phishing** ['fɪʃɪŋ] – выуживание, выпытывание (конфиденциальной информации)
165. **photocopier –** фотокопировальная машина, ксерокс
166. **photosensitive** [ˌfəutə'sen(t)sɪtɪv] **device** – светочувствительный прибор. *Syn:* light-sensitive
167. **pick** *smb.* **up from the airport** – забрать кого-л. из аэропорта
168. **pick** *smb* **up on** *smth* **–** критиковать кого-л. за что-л.;*Syn*: to criticize *smb*
169. **piracy** – нелицензированное использование чего-либо
170. **pixel resolution** – разрешающая способность элементов изображения
171. **play back speech** – воспроизводить речь
172. **Plug and Play** (= plug and play, = P&P;) – "подключи и работай", принцип и спецификация быстрого подключения к компьютеру дополнительного оборудования; (*обнаруживает вновь подключённое устройство, опрашивает его, оценивает предъявляемые им требования к системе, выполняет оптимальные установки для каждого устройства. Разработана в 1993 г.)*
173. **pop-ups** – всплывающая реклама
174. **power supply** (PS) – источник питания, блок питания (преобразует напряжение переменного тока обычной электросети в напряжение постоянного тока для питания электронных и электромеханических компонентов компьютеров)
175. **pre-loaded (software) –** предустановленное программное обеспечение, которое на момент приобретения устройства пользователем (заказчиком) уже установлено и готово к работе
176. **pre-installed –** предварительно настроенный
177. **press the wrong button** – нажать на неверную кнопку
178. **printed on a commodity** [kə'mɔdətɪ] **–** напечатанный натоваре, продукте для продажи
179. **print out pages –** распечатать страницы
180. **provide the power** – обладать мощностью
181. **process data** – обрабатывать данные
182. **protect crucial** ['kruːʃ(ə)l] **data –** защитить чрезвычайно важные данные
183. **provide secure transactions** – обеспечивать безопасную передачу данных
184. **pull out** (*the plug)* – вытаскивать, вытягивать, извлекать (*штепсельную вилку*)
185. **real-time conversation –** разговор в режиме реального времени
186. **real-time (webcam) –** камера, работающая в режиме реального времени
187. **rear panel –** задняя панель (компьютера)
188. **rechargeable (batteries) –** аккумуляторная / перезаряжаемая батарея
189. **rebel** ['reb(ə)l] **–** бунтарь, бунтовщик; непокорный человек
190. **receipt** [rɪ'siːt] – товарный, кассовый чек*. Syn:* sales slip
191. **recipient** [rɪ'sɪpɪənt] **–** адресат, получатель
192. **replicate** ['replɪkeɪt] **itself –** самовоспроизводиться
193. **rigid disk** – жёсткий (магнитный) диск
194. **run on batteries –** работать на батарейках
195. **sales flyer** – рекламная листовка
196. **satellite –** спутник
197. **scam** – афера, надувательство
198. **science fiction –** научная фантастика
199. **screenshot =** [мгновенный] снимок (копия) экрана; зафиксированное (скопированное) в нужные моменты изображение части или всего экрана, сохранённое в одном из графических форматов и используемое в руководствах для пользователя, в презентациях или публикациях для демонстрации действий, производимых программой.
200. **screen window** – окно на экране (дисплея)
201. **search engine –** поисковая система
202. **self-copying malware program –** самораспространяющаяся вирусная программа
203. **serve the needs –** отвечать потребностям / нуждам
204. **set up an account** – открывать счет
205. **set all security alerts** [ə'lɜːt] **to high** – привести все средства безопасности в готовность
206. **share broadband connection** – распределять скоростное широкополосное соединение
207. **sign out –** регистрировать (чей-л.) уход, выход с сайта
208. **Silicon Valley** ['sɪlɪkən] ['vælɪ] **–** Силиконовая долина (*Название района на западе штата Калифорния, (США), или технопарк, где сконцентрирован мировой центр компьютерной и электронной индустрии. "Долина" простирается от залива Сан-Франциско [San Francisco Bay] до г. Сан-Хосе и далее на юг. Здесь действуют свыше 3 тыс. предприятий с наукоемким производством, на которых занято более 250 тыс. человек (среди них – "Хьюлетт-Паккард" [Hewlett-Packard Company], "Эппл компьютер" [Apple Computer, Inc.] и другие фирмы).*
209. **simultaneous** [ˌsɪm(ə)l'teɪnɪəs] **processes –** параллельная / одновременная обработка данных
210. **smiley** ['smaɪlɪ] – смайлик; эмотикон, обозначающий улыбку :-) Syn: **emoticons**
211. **software** ['sɔftweə] **–** программное обеспечение (ПО), компьютерные программы
212. **software engineer –** инженер-программист, системный программист. *Syn:* programmer
213. **sound blaster –** аудиоконтроллер, звуковая плата, саундбластер
214. **space-saving PCs** – компактный, малогабаритный компьютер (занимающий малое пространство)
215. **spam** [spæm] – спам (информация, обычно рекламного характера, принудительно рассылаемая большому числу абонентов электронной почты) Syn: junk e-mail , unsolicited email
216. **specifications** [ˌspesəfɪ'keɪʃ(ə)nz] – технические условия, детали
217. **spotlight** ['spɔtlaɪt] **–** всеобщее внимание
218. **Social Security number** – номер социального страхования
219. **stand-alonecomputer** – автономный компьютер (работающий без др. программ и локальной сети)
220. **state-of-the-art** – новейший, соответствующий последнему слову техники
221. **stock control –** контроль запасов (систематическая проверка объемов запасов с целью выявления тех товаров, материалов и т. п., запасы которых необходимо пополнить
222. **storage** ['stɔːrɪʤ] **device –** [внешнее] устройство хранения данных (*внешняя память часто делится на вторичную (secondary storage device) и третичную (tertiary storage device). К вторичной относятся дисковые массивы, а к третичной – ленточные библиотеки и библиотеки на компакт-дисках*)
223. **store reminder –** сохранить памятку, повторное извещение, уведомление
224. **stylus** ['staɪləs] **–** стилус, пишущее перо, палочка для писания (*служит для ввода данных в планшетных ноутбуках и карманных. Может быть активным (т. е. с электронными компонентами) или пассивным (в этом случае вместо него можно использовать просто палец или зубочистку*)).
225. **support multiple users –** поддерживать многочисленных пользователей
226. **surf** [sɜːf] **the Internet –** бродить по сети
227. **switch on** – включать (свет, радио), *opp.* switch off – выключать
228. **synthesis** ['sɪnθəsɪs] **–** синтез, обобщение
229. **tablet PC –** планшетный персональный компьютер
230. **take for granted –** принимать как должное;*Syn*: to accept as *one’s* due / to take as a matter of course
231. **take on** – принимать, брать (работу); браться (за дело)
232. **time-saving (features) –** экономящий время
233. **three-dimensional** [ˌθriːdɪ'menʃənl] – трёхмерный
234. **touchpad –** сенсорная панель пульта управления (*применяется, в частности, для управления курсором в ноутбуках, в сенсорном управлении бытовой техникой, мобильными телефонами, освещением в помещениях и т. п.)*
235. **top of the line** – лучший на сегодняшний день
236. **touch screen** – сенсорный экран
237. **trackball –** шаровой манипулятор, трекбол, трекбол-мышь – тип указательного устройства;
238. **Trojan** ['trəuʤ(ə)n] **horse** – троян
239. **versatile –** многоцелевой, универсальный; *Syn*: multi-purpose, flexible
240. **voice-activated product** – продукт, управляемый голосом, с речевым вводом
241. **up-to-date (software)** [ˌʌptə'deɪt] – современный; новейший; соответствующий современным требованиям
242. **wall socket** ['sɔkɪt] – настенная розетка
243. **web address ( = URL) –** адрес информационного ресурса, указывающий местонахождение документа в интернете
244. **web browser** – веб-броузер (средство просмотра веб-страниц в сети интернет)
245. **web master** – вебмастер (специалист, отвечающий за создание Web-узла и управление им. Синоним термина "администратор Web-узла")
246. **web manager –** администратор Web-сайта, специалист или группа специалистов по управлению работой Web-сайта, веб-менеджер
247. **webpage –** Web-страница, доступный через систему WWW блок информации с собственным указателем URL
248. **web service –** веб-сервис в котором обмен сообщениями производится по Интернету с использованием XML, SOAP или других принятых в индустрии стандартов.
249. **wide-format (screen) –** широкоформатный экран
250. **Wi-Fi compliancy –** с возможностью беспроводного доступа в интернет
251. **wireless (connectivity) –** беспроводная связь
252. **workstation** (WKS / WS) – рабочая станция (*сетевой компьютер, использующий ресурсы сервера; общий термин для обозначения персональных компьютеров, используемых в сетевой среде или среде клиент-сервер. Рабочей станции доступны ресурсы и сервисы сети*)
253. **XGA display –** дисплей (стандарта) XGA, т.е. высокого уровня отображения текстовой и цветной графической информации для IBM-совместимых компьютеров